工程文件
[image: image1.png]&K
Jdb

)\ incremental_db

. simulation

] auto sellvbak

] display.vbak

] state_controlvbak.
] auto sell done

] auto_sellpin

] auto_sellpof

4] auto sellasf

(@) auto_sell.gpf

1 auto_sellvwf

17 ax_debounceawf
13 display.vf

1A state_controlvwf

] auto_sellqws

] auto sellsof

] auto_sellfitsummary
] auto_sellmap.summary
] auto_sellan.summary
(] auto sellv

[£] ax debounce

[£] displayy

[£] state_controly

[ auto sellasm.rpt

[ auto selleda.rpt

[ auto sellfitrpt

[ auto_sell flow.rpt

] auto_sellmap.rpt

] auto sellsim.rpt

[ auto selltanrpt

EHES

2020/1/18 22:04
2020/1/18 21:20
2020/1/18 21:23
2020/1/18 21:16
2020/1/18 21:15
2020/1/18 22:02
2020/1/18 22:03
2020/1/18 21:22
2020/1/18 21:22
2020/1/18 22:03
2020/1/18 21:20
2020/1/18 21:33
2020/1/18 21:40
2020/1/18 21:43
2020/1/18 22:03
2020/1/18 22:04
2020/1/18 21:22
2020/1/18 21:22
2020/1/18 22:03
2020/1/18 21:23
2020/1/18 21:20
2020/1/18 21:21
2020/1/18 21:21
2020/1/18 22:02
2020/1/18 21:22
2020/1/18 21:23
2020/1/18 21:22
2020/1/18 22:03
2020/1/18 22:03
2020/1/18 22:03
2020/1/18 21:23

=)
St

St

St

BAK 7f

BAK 7f

BAK 7f

DONE 2t

PIN 374

POF 324

QSF et
Quartus II Proje.
Quartus I Vecto.
Quartus I Vecto.
Quartus I Vecto.
Quartus I Vecto.
Qws sk

SOF 324
SUMMARY 374
SUMMARY 374
SUMMARY 374
vk

vk

vk

vk

pesc
pesc
pesc

Ei

4x8
3k8
7x8
18
578
2049 k8
4x8
2x8
198
3k8
37k8
24x8
3k8
8228
18
18
2x8
4x8
18
3k8
7x8
9k8
7x8
187K8
7x8
59 K8
993 K8
988




程序文件
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程序编译
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RTL图
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仿真图
顶层文件仿真

下图可看到，首先选择了2元商品，确认后投币5元，确认后2元商品出货灯亮3秒。

然后再次选择10元商品，确认后投币2元和5元，再确认，BEEP蜂鸣器提示投币不足。
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按键下降沿检测模块

下图为按键下降沿检测模块，可看到button_in为低电平后，button_negedge输出一个高电平，表示有下降沿。
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控制模块

下图中，选中5元商品，need_money信号显示5；然后分别投币1元、2元、5元可看到throw_inmoney信号依次变为1、3、8元，按下确认键后，outgo_done_5变为高电平，表示出货，refund_money显示3，表示找钱3元。
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下图中，选中10元商品，need_money信号显示10；然后分别投币2元、5元可看到throw_inmoney信号依次变为2、7元，按下确认键后，投币不足，BEEP输出方波信号，表示蜂鸣器响。
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下图为2次购买完整仿真图，total_accumulated_money表示累计销售额，可以看到买完第一次后变为5。
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显示模块

显示模块是数码管控制模块，主要是控制数码管的段选和位选，数码管选用共阳极数码管，低电平选中和低电平亮。
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