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程序文件
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管脚分配
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程序编译
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RTL图
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Testbench
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仿真图
整体仿真图
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默认密码1234，下图输入1234后按下确认键后开锁，led_open高电平表示开锁，此时按下modify按键进行密码修改，输入新密码后，按下确认键，将密码修改为2537。
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修改完密码按下lock_up键，锁定，此时led_open变为低电平
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输入原密码1234无法打开，连续输入三次密码错误后报警，alarm信号拉高
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按下reset信号关闭报警，才能再次密码，关闭报警后输入新密码2537，将锁打开。
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注：按键按下均为低电平。
