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管脚分配
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整体仿真图

[image: image7.png]ok

resat
ey 0
key 1
Bley 2
ey 3
eyt
key s
Bley s

keyT
key s
key9
B dele ey

key_start
key_call
b key_comnact

B8 dig 1o 1[7:0]

R e Led 1[3:0]
B8 dig 1o 207:0]

B8 nei_1ed 2[3:0]

B telephone_nun[43:0]
BMaispley  er(310]
B current_state[2:0]

o
2

£

2
12345788234
lss7senas

2

| | |2us, | s | | [Fus, | | |toms |t ms |tz ms |
L
1
L1
L1
L1
1
1
1
1
1
1
1
1
e IR0 OOOCCRDOOOOCKO000CKOO0OOCHO00OCIOOO0CKOOO00M0O0000D0000OINO00OCK 3
SOOIV BB VDI DN VOBV IV IV VDI VDIV IV DN VO VOV
G IR OOOCCKDOCOOCKO000ONOO00OCH0000CIDOCOOCKOO0OOM0OO00O00O0OOOINCOOOCK IO IO OO 6|
OO AN (RO (OGBSO SO O N ey BONOONONNNE NN NN YN
- tlzsasasest
(o sraseaa fem st T saateats sarestst sieatse e, caastene I
O 1 : b





[image: image8.png]Behavioral Simulation - Functional = sim_1 - telephone_tb

@ telephone.v X | @ mum_input.v X | @ tale_ctrl v P _ipins.xde X | @ telephone_th.v X |5 telephone_th_behsv.wofgs X

Bley7

Bley s

By s
dele ey
s
b key_call

B cey_comect
8 g 1o 117:00 3 a n 5 w© By 4 f
B i 1ed 113:0) 1 z 1 f
% g e 207:00 o w© 5 a E B 7 e o i e
B wei 1o 203:0) 1 z i f

B telephone non[43:0] [ 00000123455 os00000012: os000001 25 aono001 233 Coopourzsase oshooorzses 0 TV - 0000123457 aou1234575

B display_number (31:0] | 00123456 000l 000123 001234 0012345 o} < oooizsds L 0123457 1234575 123dsien
B current_state[2:0] 1 T

il = EAENSTT





[image: image9.png]deteer
ey start
et
o key_comnct
Bl

B wei_1ed 1[3:0]

B a0l

B wei_1ed 2[3:0]

™ telephone_nun[43:0]
- di splay_number [31:0]
M current_state[2:0]

00012345789
12345789
1

[t

xde X | @ telephone_tb.v

X B telephone_th_behav. xcfgs X

I el 3=t
1
1
1
1
o IR0 OO00CKDO0OO0CKO00OCKOO00OCHO000CIDOOOOCK DOOOOOLOOOOOK 3
POOUROPLEO00DOBLEO0EEELEDDEOELEOR0E U] @
G RO OO00KDOOOOOKO000ONOO00OCH0000CIDOOOOCK DOCCOCINCOCOOK IO RO COODOIR 6 OO

b2

FRENER





[image: image10.png]Behavioral Simulation - Functional = sim_1 - telephone_tb

@ telephone.v X | @ mum_input.v X | @ tele ctrlv X | @ display.v X @ v X [ telephone_th_behav.wcfgr X

19,300 5 1o, 510 19320 5 19,330 5 19,340 55 19350 5 19360 5 19,370 5 19,380 5 19350 5

B key_call
B ley_comnect
B8 dig 1o 1[7:0]
R e Led 1[3:0]
B dig 1ed 207 o7
B nei 10 203 s
12345789234

B current_state[2:0] 3 2 B

SomATE





[image: image11.png]B

Breset

Bley 0

Bley_t

Bley 2

Bley 3

Bleyt

Bley s

Bley s

Bley o

B dele ey

ey tart
By catt
ey comect
Bl

B wei_1ed 1[3:0]

B G or0l

i dazeo
™ telephone_nun[43:0]
PP ——
M current_state[2:0]

12345789234
00000028
3

11,430 55 11,440 55 11,40 55 11460 5 11,470 55 11,430 55 11,490 55 11,500 5 11,510 55 11,520 55 11,530 55 11,540 55 11,59 55 11560 55 11,570 55 11,5
I I I I I I I I I I I I I I I I
[
o
f
o f g s 4 o B i o i B a
X f
e
oodonost )(__oouodese onnodoss oooodoss onoodoss oonodose oooodost aooodoss ) _oooodoss | oooodion )| oouodior oonodioz oonodioz oonodiod oooodios ) oouooifs
b
SObE, PEhtEHNL




电话输入模块
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控制模块
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显示模块
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