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按下D3，电梯原本在1楼，先上升到3楼，再下降到2楼。

按下U1，电梯原本在2楼，先下降到1楼，再上升到2楼。
同时按下U3和D2，电梯原本在2楼，先执行U3，上升到3楼，再上升到4楼，然后执行D2，下降到2楼，再下降到1楼。
按下D4，电梯原本在1楼，先上升到4楼，再下降到3楼。

按下U2，电梯原本在3楼，先下降到2楼，再上升到3楼。
