工程文件
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程序文件
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module temp_disp (
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input sys_clk B
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output tx B
output beep_out
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程序编译
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RTL图
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管脚约束
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Testbench
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wire tx
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仿真图
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整体模块仿真
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温度temp_data=2516,即25.16°，数码管显示位选和段选为sel，seg_led,蜂鸣器beep为低电平，不报警，串口信号tx发送串行温度数据到电脑。
串口发送模块仿真
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仿真图分析：串口发送数据为tx_data=00011001,uart_txd信号为起始位低电平，tx_data[0]~tx_data[7]，最后是停止位高电平。tx_flag在一次完整发送周期内保持高电平，低电平时表示一个字节发送完成。
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蜂鸣器模块仿真
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蜂鸣器模块主要是产生三种不同频率的波形，beep_clk1,beep_clk2,beep_clk3,上图显示了三种不同的频率。beep_clk1=10Hz，beep_clk2=5Hz，beep_clk3=2.5Hz。当输入din大于35度时，蜂鸣器输出beep_clk1，当大于30度是，输出beep_clk2，小于10度时输出beep_clk3。
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数码管显示模块
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数码管显示模块用于控制数码管的段选和位选，段选seg_led表示8段数码管所亮的数字，位选表示当前点亮哪个数码管。Dot_disp表示是否显示小数点，当dot_disp为低电平是显示小数点。图中可看出数码管显示如下图
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